采购需求

一、技术参数配置要求

1、采购清单及技术参数配置要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数要求** | **备注** |
| 1 | 服务器 | 1.4U机架式服务器；   1. ★4个Intel Xeon-Gold 5218(2.3GHz/16核/22MB/125W)处理器 2. ★配置256GB DDR4-2933 (8x32 GB)内存模块   4.★硬盘:配置8块2.4TB SAS 10K 2.5寸硬盘；8个SFF热插拔硬盘槽位，最多扩展到48个SFF热插拔硬盘; 标配1个PCI-E Riser卡笼含6个 3.0插槽（其中一个插槽用于mLOM网卡）标配4端口千兆以太网卡(占用1个PCIe插槽),支持RAID 0/1/5/6/10/50/60/等; 主板集成 iLO Management Engine (iLO5)远程管理芯片; 7个 PCIe 插槽;   1. 网卡: 标配4端口千兆以太网卡(占用1个PCIe插槽) 2. ★配件配置4个1600W 热插拔电源，热插拔冗余;   7.★提供3年7x24小时原厂商质保服务.投标时提供原厂售后服务承诺函原件并加盖原厂章，或投标时承诺中标后五日内提供。 | 推荐品牌：联想、华三、浪潮 |
| 2 | 磁盘阵列硬盘 | 1.EMC2 VNX5100原装硬盘1块，SAS 600GB 15k,EMC PN:005049274,SN:FCNHD122106231 520BPS  2.★提供一年质保承诺,投标时承诺中标后提供原厂服务承诺函。 | 配件 |

备注：以上清单中所列品牌（磁盘阵列硬盘除外）为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌。

#### 2、技术服务要求：

1、完成本次新购服务器的安装调试，服务器操作系统按照采购人要求进行安装；

2、监控运维服务

2.1主机系统管理

对Windows、Linux、AIX、HP-UX、Solaris、neokylin等操作系统的监控；

2.2硬件管理

支持主流服务器等硬件监控，监控指标包括电源状态、电源状态、硬盘：

①EMC存储硬盘的更换及相关工作。

②服务器质保期内，每年不少于一次现场巡检，并出具巡检报告。

二、商务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **要求** |
| **1** | **合同签订地点** | 歙县人民医院 |
| **2** | **供货完成时限** | 合同签订后30天内送达采购人指定地点，并完成安装与调试。 |
| **3** | **货物包装运输要求** | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| **4** | **货物质保期** | 一年 |
| **5** | **验收** | 合格 |
| **6** | **付款** | **付款人：**歙县人民医院  **付款方式：**设备安装调试完成及验收合格后支付合同款90%，质保满一年后支付合同款10%。 |
| **8** | **履约保证金** | 合同金额的 / % |
| **9** | **其他** | 磁盘阵列硬盘、运输、安装调试、税收等纳入服务器一并报价，本采购只有服务器一项报价，服务器报价之外的报价为无效报价。 |